1. **Работы по ремонту белокаменного цоколя со стороны Хитровской площади справа от ворот.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование работ** | **ед.изм.** | **объём** | **работа** | **материал** | **сумма** | **итого** |
| 1 | Демонтаж асфальта и выемка грунта, включая сбор мусора в мешки | кв.м | 300 |  |  | 50 | 15000 |
| 2 | Сбивка штукатурки, включая сбор мусора в мешки | кв.м | 300 | 450 | 25 | 475 | 142500 |
| 3 | Вычинка ветхой кладки на спецраствор | шт | 120 | 250 | 150 | 400 | 48000 |
| 4 | Докомпановка повреждённой поверхности белого камня (50% от общей площади) | шт | 120 | 135 | 50 | 185 | 22200 |
| 5 | Нарезка камня, профиля | шт | 80 | 135 | 50 | 185 | 14800 |
| 6 | Зачеканка выпавших швов кладки | м.п. | 300 | 100 | 50 | 150 | 45000 |
| 7 | Установка утраченных фрагментов белого камня | шт | 80 | 250 | 150 | 400 | 32000 |
| 8 | Инъектирование трещин и слабых кладок ручным инъектором | инъекция | 350 | 200 | 50 | 250 | 87500 |
| 9 | Вычинка кирпичной кладки на спецраствор | шт | 400 | 250 | 150 | 400 | 160.000 |
| 10 | Архитектурный надзор, фотофиксация, обмеры, отчёт | объект | 1 |  |  |  | 50000 |
| 11 | Вывоз мусора с перемещением и погрузкой | т | 16,0 | 50000 |  |  | 50000 |
| 12 | Транспортные расходы |  |  | 40000 |  |  | 40000 |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **707000** |

1. **Ремонтные работы по восстановлению и сохранению фрагмента кладки и белокаменного пилона со стороны Подколокольного переулка.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **ед.изм.** | **объём** | **работа** | **материал** | **сумма** | **итого** |
| Установка и демонтаж лесов (не включая стоимость аренды лесов) | кв.м | 30 | 315 | 20 | 335 | 10050 |
| Сбивка штукатурки, включая сбор мусора в мешки | кв.м | 50 | 450 | 25 | 475 | 23750 |
| Вычинка ветхой кладки на спецраствор | шт | 150 | 250 | 150 | 400 | 60000 |
| Докомпоновка повреждённой поверхности белого камня (50% от общей площади) | шт | 10 | 135 | 50 | 185 | 1850 |
| Нарезка камня, профиля | шт | 10 | 135 | 50 | 185 | 1850 |
| Зачеканка выпавших швов кладки | м.п. | 200 | 100 | 50 | 150 | 30000 |
| Установка утраченных фрагментов белого камня | шт | 5 | 250 | 150 | 400 | 2000 |
| Инъектирование трещин и слабых кладок ручным инъектором | инъекция | 50 | 200 | 50 | 250 | 12500 |
| Вычинка кирпичной кладки на спецраствор | шт | 300 | 250 | 150 | 400 | 120.000 |
| Архитектурный надзор, фотофиксация, обмеры, отчёт | объект | 1 |  |  |  | 50000 |
| Вывоз мусора с перемещением и погрузкой | т | 16,0 | 50000 |  |  | 50000 |
| Транспортные расходы |  |  | 40000 |  |  | 40000 |
| **Итого** |  |  |  |  |  | 402000 |

1. **Общий проект реставрации для сдачи на согласование в ДКН.**

 Разработка проектной документации, пять томов. Стоимость – 650 000 руб.

1. **Проект по ремонтным работам сохранения галереи и крыльца.**

Разработка проектной документации. Стоимость – 350 000 руб.

**Общая сумма всех работ: 2 109 000 руб.**