**Расходы на ремонт здания старой почты в с. Богатое**

**Описание лакокрасочных материалов**

**ГрунтовкаTikkurila Valti Primer –** грунтовочный антисептик для обработки древесины снаружи. Замедляет проникновение влаги и распространение плесени. Применяется для обработки всех деревянных конструкций, подлежащих дальнейшей обработке кроющими материалами.

<https://samara.kraskinadom.ru/catalog/goods/tikkurila_valtti_primer/>

Расход на пиленую (шершавую) поверхность: 4м2/л.

Стоимость:

9 л. банка. - 5149 руб.

2,7 л. банка. – 1799 руб.

0,9 л. банка – 629 руб.

Грунтовка наносится в 1 слой.

**Краска Tikkurila Vinha –** полуматовый кроющий антисептик для наружным древесных поверхностей. Образует водоотталкивающее, защищающее древесину покрытие. Применяется для обработки наружных стен, оконных переплетов. Защищает от влаги и плесени.

<https://samara.kraskinadom.ru/catalog/goods/tikkurila_vinha/>

Существует две базы краски, для темных тонов – VC, для светлых – VVA:

Стоимость краски базы VC:

9 л. банка – 5499 руб.

2,7л. банка – 1899 руб.

0,9л. банка – 679 руб.

Стоимость краски базы VVA:

9 л. банка – 7249 руб.

2,7л. банка – 2449 руб.

0,9л. банка – 849 руб.

Краска наносится в 2 слоя. Расход на пиленную (шершавую) поверхность: 4–6 м2/л. Применяем 6 м2/л.

**1. Восстановление кронштейнов:**

Восстановление кронштейнов резчиком (28 шт.) – 28000 руб.

**2. Покраска кронштейнов:**

Площадь покраски **–** 6,72м2

**Грунтовка Tikkurila Valti Primer:**

Расход **–** 4м2/л.

6,72м2/4 м2= 1,7 л.

Необходимо грунтовки:

2 банки по 0.9 л. = 2х629 = 1258 руб.

**Краска Tikkurila Vinha в два слоя:**

На светлые тона (VVA) приходится 6,72м2

Расход **–** 6м2/л.

6,72м2/6 м2= 1,12х2 (слоя) = 2,25 л.

Необходимо краски:

1 банка по 2,7л.= 2449 руб.

Колеровка 1 л. – 130 руб. = 130х2,25 = 292 руб.

**Итого на покраску кронштейнов:** 1258+2449 + 292 = 3999 руб.

**3. Покраска южного фасада:**

Площадь покраски **–** 54,12 м2

**Грунтовка Tikkurila Valti Primer:**

Расход **–** 4м2/л.

54,12/4 = 13,53 л.

Необходимо грунтовки:

1 банка по 9 л. = 5149 руб.

2 банки по 2.7 л. = 2х1799 = 3598 руб.

**Итого:** 8747 руб.

**Краска Tikkurila Vinha в два слоя:**

На темные тона (VC) на южном фасаде приходится 43.5м2

Расход **–** 6м2/л.

43,5/6 = 7,25х2 (слоя) =14,5 л.

Необходимо краски:

1 банка по 9 л. = 5499 руб.

2 банки по 2.7 л. = 2х1899 = 3798 руб.

Колеровка: 1 литр – 130 руб. = 130х14.5 = 1885 руб.

**Итого:** 11182 руб.

На светлые тона (VVA) на южном фасаде приходится 10.64м2

Расход **–** 6м2/л.

10,64/6 = 1,8х2 = 3,6 л.

Необходимо краски:

1 банка по 2.7 л. = 2449 руб.

1 банка по 0.9 л. = 849 руб.

Колеровка: 1 литр – 130 руб. = 130х3,6 = 468 руб.

**Итого:** 3766 руб.

**Итого на покраску фасада необходимо:** 8747+11182+3766 = 23695 руб.

**4. Восстановление завалинки**

Затраты:

1. Доски
2. Вагонка
3. Железо
4. Керамзит
5. Оплата рабочего

**Итого на восстановление завалинки необходимо: 40000 руб.**

**Суммарные затраты составляют:**


**1. Восстановление кронштейнов 28 шт. –** 28000 руб.

**2. Покраска кронштейнов –** 3999 руб.

**3. Покраска южного фасада –** 23695 руб.

**4. Восстановление завалинки** – 40000 руб.

**Итого:** 95694 руб.



Кронштейны

Южный фасад