Предварительный план восстановительных работ фонтана в г. Ростове-на-Дону

(ул. Пушкинская/ пер. Нахичеванский)

| № п/п | Наименование работ | стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчистка до советской смальты(сбиваем штукатурку и верхний слой мозаики, чистим и обрабатываем швы между сохраненной смальтой) | 20000 |
| 2 | Обработка металлического каркаса (избавление от ржавчины и плесени + защитное покрытие металлических элементов) | 25000 |
| 3 | Наращивание утраченных скульптурных фрагментов (с предварительной грунтовкой) | 45000 |
| 4 | Прямой набор смальты на скульптурные формы (14 м2) | 170000 |
| 5 | Затирка швов | 20000 |
| 6 | Финальная отмывка | 0 |
| 7 | Латексная добавка Mapei Isolastic 4.5 кг | 4885\*3 |
| 8 | Эпоксидная затирка Kerapoxy EASY Design MAPEI № 700 прозрачный, 3 кг | 9889\*3 |

Итого 324 322